1. **基础信息**

**单位名称：**阳江市伟艺抛磨材料有限公司

**法定代表人：**黄奇晓

**统一社会信用代码：**91441700757886587W

**生产地址：**阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石工业区C14号之二

**联系人：**沙业潘

**电话：**18318610011

**主要产品：**尼龙轮、飞翼轮、清洁抛、百洁布、碳化硅

**生产规模：**设计年产尼龙轮500万只、飞翼轮4万只、清洁抛1400万只、百洁布25万平方米、碳化硅2000吨

**生产运行状况：**连续

1. **排污信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **阳江市伟艺抛磨材料有限公司** | **注册地址** | **阳江市阳东区北惯镇东莺村委会打石山工业区C14号之二** |
| **行业类别** | **其他非金属矿物制品制造** | **投产日期** | **2014年** |
| **生产经营场所中心经度** | **东经112°03”29.75’** | **生产经营场所中心纬度** | **北纬21°54”51.11’** |
| **组织机构代码** |  | **统一社会信用代码** | **91441700757886587W** |
| **技术负责人** | **沙业潘** | **联系电话** | **18318610011** |
| **所在地是否属于重点控制区域** | **☑是 □否** |
| **主要污染物类别** | **☑废气 ☑废水** |
| **主要污染物种类** | **☑颗粒物 ☑SO2 □NOx ☑VOCs****□其他特征污染物（臭气浓度，非甲烷总烃，氯化氢，颗粒物，林格曼黑度）** | **□COD氨氮****☑其他特征污染物（PH值，总氮（以N计），总磷（以P计），悬浮物，动植物油，五日生化需氧量，色度，总有机碳，总氰化物，挥发酚，总铜，硝基苯类，苯胺类，二氯甲烷，总锌，急性毒性，碳化物）** |
| **大气污染物排放形式** | **☑有组织 □无组织** | **废水污染物排放规律** | **☑间断排放，排入阳东经济开发区污水处理厂 □间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放** |
| **大气污染物排放执行标准名称** | **《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）、表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准（DB44/816-2010）、《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）四个标准较严值。** |
| **水污染物排放执行标准名称** | **《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）** |



1#污水处理设施采用“混凝沉淀+过滤+板框压滤”的工艺。



2#污水处理设施采用“格栅+调节+厌氧+好氧+沉淀”的工艺





 **胶浆车间工艺流**



**尼龙棉车间工艺流程图**



**一车间、烘干车间和洗碌以及飞翼轮生产工艺流程图**



**清洁抛生产工艺流程图**



**工业百洁布生产工艺流程图**